107年度民專訴字第22號 判決附圖
附圖1：系爭專利1主要圖面（我國第I323551 號「功率轉換器的同步整流電路」發明專利）
1.第三圖為系爭專利1同步整流電路較佳實施例的切換式功率轉換器電路 
[image: ]

2.第四圖為系爭專利1之切換控制電路之較佳實施例的電路圖 
[image: ]


3.第五、六圖為系爭專利1之電壓-電流轉換電路之較佳實施例的電路圖 
[image: ]
4.第七圖為系爭專利1之訊號產生電路之較佳實施例的電路圖 
[image: ]


附圖2：系爭專利2主要圖面（我國第 I389435 號「離線式功率轉換器之同步調整電路」發明專利）
1.第一圖為系爭專利2具有同步調整電路之離線式供率轉換器的較佳實施例的電路圖 
[image: ]

2.第十二圖為系爭專利2之同步開關之較佳實施例的電路圖
[image: ]


附圖3：系爭專利3主要圖面（我國第I493847 號「提供纜線補償於功率轉換器的調整電路及其方法」發明專利）
1.第二圖為系爭專利3之功率轉換器之一較佳實施例的電路圖
[image: ]

2.第三圖為系爭專利3之調整電路之一較佳實施例的電路圖
[image: ]


3. 第四圖為系爭專利3之訊號產生器之一較佳實施例的電路圖
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附圖4：系爭產品1主要圖式
（一）
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附圖5：被告提出之系爭專利1 第二A 圖與跨於FET導通電阻上的電壓之波形圖
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附圖6：原告提出之系爭產品1圖4兩造所主張之信號路徑圖
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附圖7：被告民事答辯（十三）狀第9頁標示
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附圖8：紅色標示處為「及閘」
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附圖9：藍線為原告所標，紅線及黑線為被告所標
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Figure 1. Typical Application/Performance.
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