附圖一:系爭專利主要圖式
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 (
圖2為本發明一實施例之資料儲存裝置及其與主機的電性耦接關係
)
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 (
將預留記憶體空間500分成動態記憶體空間與靜態記憶體空間
動態記憶體空間
預留記憶體空間
靜態記憶體空間
依照本發明一實施例之找查表
)



















附圖二:引證1之圖式
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附圖三:引證2之圖式
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