 附圖1：系爭專利圖式
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圖1 系爭專利遙控器一較佳實施例的立體圖
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圖2 系爭專利遙控器之電子電路佈局示意圖
附圖2：系爭產品之實物照片
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附表：
	  系爭專利請求項1
	系爭產品
	比對
結果
	均等

	要件標號
	技術特徵
	技術內容
	
	

	1A
	一種可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器，包括：
	設定時須先長按【設置】鍵4秒，再查詢品牌對應按鍵表，自11個品牌對應按鍵中依電器品牌選擇其一後按住不放，直到聽到冷氣"嗶"聲後，再按【設置】鍵記憶以結束設定
	X
	X

	1B
	一本體，其有一搜尋鍵與一鎖碼鍵；
	系爭產品本體有「設置鍵」及複數個「品牌對應按鍵」
	X
	X

	1C
	一控制電路，其配置在遙控器的內部，該控制電路有一編碼器及一LED；
	(兩造不爭執)
系爭產品內部之電路板上具有一控制電路，且該控制電路包含一LED及一編碼器
	O
	

	1D
	當搜尋鍵輸出一主信號到編碼器，該編碼器編譯多個不同的指令碼，該LED傳遞間歇式連續的不可見光至一電器的接收器，直到不可見光內含的指令碼與電器相符為止；
	按下品牌對應按鍵後編碼器會編譯多個不同的指令碼，以LED傳遞間歇式連續的不可見光至一電器的接收器，聽到冷氣"嗶"聲後代表不可見光內含的指令碼與電器相符
	X
	X

	1E
	當鎖碼鍵輸出一訊息到編碼器，該編碼器維持符合電器的指令碼且不變更。
	(兩造不爭執)
由步驟3可知，聽到冷氣"嗶"聲後，再按【設置】鍵記憶並結束自動搜尋，即為輸出一訊息到編碼器，使該編碼器維持符合電器的指令碼且不變更
	O
	

	結論
	系爭產品對系爭專利未構成文義侵害及均等侵權
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