附圖1（系爭專利圖式）
【第三圖：衛星天線立體示意圖】
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【第四圖：係第三圖A-A'剖面示意圖】
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【第五圖：衛星天線堆疊示意圖】
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附圖2（系爭產品）

【附圖2-1】
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【附圖2-2】
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【附圖2-3】
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【附圖2-4】
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附表一（系爭專利申請專利範圍第1項（更正本）與系爭產品之技術比對）
	編號
	系爭專利申請專利範圍第1項（更正本）之技術特徵
	系爭產品之技術內容
	文義
讀取

	1A
	一種衛星天線盤體唇緣構造改良，
	一種衛星天線盤體唇緣構造改良，（見附圖2-1）
	是


	1B
	其包括一盤體與一側緣，
	其包括一盤體與一側緣，（見附圖2-2）
	是

	1C
	該側緣位於該盤體周圍並具有一支撐環與一容置槽，
	該側緣位於該盤體周圍並具有一支撐環與一容置槽，（見附圖2-3）
	是

	1D
	其特徵在於該支撐環置於該側緣的上緣，當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線盤體的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致。
	系爭產品之支撐環置於該側緣的上緣，且上方衛星天線之容置槽可容置下方衛星天線盤體之支撐環，惟當2個衛星天線堆疊時，並無法緊密堆疊，亦即2個衛星天線盤體間會有左右鬆動之情形產生，因此，可判斷上方衛星天線之容置槽的側緣並未貼附下方衛星天線盤體之支撐環的側端點，亦即「上方衛星天線之容置槽的側緣所形成之外徑」小於「下方衛星天線盤體之支撐環的側端點所形成之內徑」。
	否
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