100年度民專上更(一)字第4號
附圖一：

系爭專利第2圖係系爭創作實施例之立體圖
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系爭專利第3圖係第2圖之立體分解圖
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系爭專利第5圖係第2圖之剖視圖
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附圖二：被控侵權物實物照片
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附圖三：前審上證1第3圖為該創作置入胸罩內之示意圖

[image: image6.emf]
附圖四：前審上證2第3圖為其較佳實施例之外觀示意圖
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附圖五：[image: image8.emf]前審上證3第1圖為其較佳實施例之外觀示意圖
附圖六：[image: image9.png]


前審上證4第1圖為一立體圖，顯示該創作之胸罩與軟性襯墊結構示意圖

附圖七：前審上證5第3圖為其較佳實施例之使用狀態圖
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附圖八：[image: image11.png]


前審上證6第一圖為其胸罩與軟性墊體結構示意圖

附圖九：前審上證7第6圖為其實施例外觀圖
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前審上證8第6圖為其胸罩墊體之立體剖視圖
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前審上證9第一圖為其正面剖視圖，第三圖為其胸罩墊置於胸罩罩杯內之側面示意圖
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附圖十二：前審上證10第二圖為其立體外觀示意圖
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附圖十三：[image: image17.png]


前審上證11圖式
附圖十四：上證1第1圖係習用罩杯組合襯墊之立體圖
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附圖十五：[image: image19.jpg]#A (A )




上證10第3圖為一局部視圖，係顯示該創作中之補強通風夾層與罩杯內、外層間之組合結構。
附表一：被控侵權物與系爭專利申請專利範圍第1項之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利申請專利範圍第1項
技術特徵
	被控侵權物

技術內容
	是否

文義讀取

	1
	一種「罩杯襯墊組合構造改良」；
	一種罩杯襯墊組合構造改良；
	是

	2
	係在罩杯前後織物兩者間之中間部位設置一軟性襯墊， 
	在罩杯前後織物兩者間之中間部位設置有軟性襯墊，；
	是

	3
	此軟性襯墊係由兩片韌性薄膜密封包覆液體所構成；其特徵在於：
	軟性襯墊係由兩片韌性薄膜密封包覆液體所構成；
	是

	4
	該罩杯前後織物皆分別在織布內面結合一層泡棉，
	罩杯前後織物皆分別在織布內面結合一層泡棉，(前織物之織布與前泡棉黏合，後織物之織布與後泡棉於四周縫合)。
	是

	5
	使前後織物之泡棉中間部位各自黏接軟性襯墊，
	使前後泡棉之下半部位各自黏接軟性襯墊，
	否

	6
	而此等泡棉之外周部位則直接相互黏合。
	而此等泡棉之外周部位則直接相互黏合。
	是


附表二：被控侵權物與系爭專利申請專利範圍第1項要件編號5之均等比對分析表
	
	系爭專利申請專利範圍第1項
技術特徵
	被控侵權物

要件編號5
	是否相同

	技術特徵

之差異
	使前後織物之泡棉中間部位各自黏接軟性襯墊。
	使前後泡棉之下半部位各自黏接軟性襯墊。
	－

	技術手段

（way）
	使軟性襯墊與前、後泡棉之中間部位黏接。
	使軟性襯墊與前、後泡棉之下半部位黏接。
	否

	功能

（function）
	使軟性襯墊固定於相對泡棉中間部位。 
	使軟性襯墊固定於相對泡棉下半部位。 
	否

	結果

（result）
	穿著時藉由黏接於泡棉中間部位之軟性襯墊，使胸部更形豐滿。
	穿著時藉由黏接於泡棉下半部位之軟性襯墊，使胸部更形托高並集中。
	否
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