100年度民專上字第25號民事判決

附圖1：系爭專利1主要圖面：
1.系爭專利1第5圖為其分解立體圖                    
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2.系爭專利1第6圖為其組合立體圖
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3.系爭專利1第7圖為其組合局部剖面圖
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附圖2：系爭專利2主要圖面：
1.系爭專利2第4圖為其分解立體圖
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2.系爭專利2第5圖為其組合立體圖
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附圖3：系爭產品之太陽能集熱器照片
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附圖4：引證3之圖式
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附圖5：引證4之圖式
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附圖6：引證5之圖式
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附表1：解析系爭專利1之申請專利範圍
	系爭專利1申請專利範圍之技術特徵解釋及解析表

	解釋後請求項1
	要件
	解釋後請求項1之技術特徵

	一種太陽能集熱器之構造改良，係於冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)，其特徵在於：

該每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)；而該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)，以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上；
該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板。
	A
	一種太陽能集熱器之構造

	
	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)

	
	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)； 

	
	D
	而夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)，以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上；該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板


附表2：解析系爭產品對應系爭專利1之要件
	系爭專利1及系爭產品之技術內容解析表

	要件
	解釋後請求項1之技術特徵
	要件
	系爭產品之技術內容

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	a
	一種太陽能集熱器

	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)
	b
	冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管

	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)； 
	c
	每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片

	D
	而夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)，以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上；金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板
	d
	而夾扣條係於下方設有C狀之夾槽，以供將金屬導熱片環繞夾貼在集熱歧管之周壁上；金屬導熱片俾藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板


附表3：系爭專利1文義讀取分析表
	系爭專利1文義讀取分析表

	要件
	解釋後請求項1之技術特徵
	要件
	系爭產品之技術內容
	文義讀取

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	a
	一種太陽能集熱器
	是

	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)
	b
	冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管
	是

	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)； 
	c
	每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片
	是

	D
	而該夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)，以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在集熱歧管(23)之周壁上；該金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板
	d
	而夾扣條係於下方設有C狀之夾槽，以供將金屬導熱片環繞夾貼在該集熱歧管之周壁上；金屬導熱片俾藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板
	是

	結論：系爭產品落入系爭專利1請求項1之文義範圍


附表4：解析系爭專利2之申請專利範圍

	系爭專利2申請專利範圍之技術特徵解釋及解析表

	解釋後請求項1
	要件
	解釋後請求項1之技術特徵

	一種太陽能集熱器之構造改良，係在冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數相通的集熱歧管(23)，其特徵在於：

每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)；

該夾扣條(24)係設有C狀之夾槽(241)，俾供將金屬導熱片(25)夾貼固設在該集熱歧管(23)之周壁上。
	A
	一種太陽能集熱器之構造

	
	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)

	
	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)

	
	D
	夾扣條(24)係設有C狀之夾槽(241)，俾供將金屬導熱片(25)夾貼固設在集熱歧管(23)之周壁上


附表5：解析系爭產品對應系爭專利2之要件
	系爭專利2及系爭產品之技術內容解析表

	要件
	解釋後請求項1之技術特徵
	要件
	系爭產品之技術內容

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	a
	一種太陽能集熱器

	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)
	b
	冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管

	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)
	c
	每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片

	D
	夾扣條(24)係設有C狀之夾槽(241)，俾供將金屬導熱片(25)夾貼固設在該集熱歧管(23)之周壁上
	d
	夾扣條係於下方設有C狀之夾槽，以供將金屬導熱片環繞夾貼在該集熱歧管之周壁上；該金屬導熱片可藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板


附表6：系爭專利2文義讀取分析表
	系爭專利2文義讀取分析表

	要件
	解釋後請求項1之技術特徵
	要件
	系爭產品之技術內容
	文義讀取

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	a
	一種太陽能集熱器
	是

	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)
	b
	冷水進水管與熱水出水管之間等距焊固多數集熱歧管
	是

	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)
	c
	每一集熱歧管係藉夾扣條夾固金屬導熱片
	是

	D
	夾扣條(24)係設有C狀之夾槽(241)，俾供將金屬導熱片(25)夾貼固設在該集熱歧管(23)之周壁上
	d
	夾扣條係於下方設有C狀之夾槽，以供將金屬導熱片環繞夾貼在該集熱歧管之周壁上；該金屬導熱片可藉多數夾扣條環繞夾置在每一集熱歧管之外周壁以構成吸熱板
	是

	結論：系爭產品落入系爭專利2請求項1之文義範圍


附表7：系爭專利請求項1技術特徵與先前技術、引證3之比較表
	系爭專利請求項1之技術特徵與先前技術、引證3之比較表

	請求項1之要件
	請求項1之技術特徵
	先前技術特徵
	引證3之技術特徵
	比對說明

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	
	一種鉗緊熱交換管與太陽能吸收片之夾具
	

	B
	於冷水進水管（21）與熱水出水管（22）之間等距焊固多數集熱歧管（23）
	系爭專利說明書第5~6頁所載之先前技術與圖式第一圖，「於冷水進水管（21）與熱水出水管（22）之間等距焊固多數集熱歧管（23）」之習知技術。
	
	系爭專利一前言部分係習知技術，與系爭專利說明書、圖式所載之先前技術相同。

	C
	該每一集熱歧管（23）係藉夾扣條（24）夾固金屬導熱片（25）
	
	一種用以將各元件夾固在一起的夾具，特別是指一種C型夾具(17)可緊密地將熱交換管(12)與管槽(16)，太陽能吸收片(15)之一部分結合，以提供熱交換者。
	熱歧管（23）等同於熱交換管(12)；夾扣條（24）等同於C型夾具(17)；金屬導熱片（25）等同於管槽(16)，太陽能吸收片(15)之一部分。

	D
	該夾扣條（24）係於下方設有C狀之夾槽（241），以供將金屬導熱片（25）環繞夾貼在該集熱歧管（23）之周壁上；該金屬導熱片（25）俾藉多數夾扣條（24）環繞夾置在每一集熱歧管（23）之外周壁以構成吸熱板。
	
	太陽能吸收片(15)係一具有多數管槽(16)之金屬片，具有高熱傳導係數。一呈C型夾具(17)係為長形具彈力金屬元件，覆設於太陽能吸收片(15)之整條管槽(16)上，用以將管槽(16)緊密地結合於熱交換管(12)上。
	元件相同，元件間構成之技術特徵差異不大，僅夾扣條（24）係於下方設有C狀之夾槽（241）；而C型夾具(17)於外表上具有突出部分，兩端形成夾臂(19)，兩者形狀上之界定有所差異。


附表8：系爭專利1請求項1技術特徵與先前技術、引證4之比較表
	系爭專利1請求項1之技術特徵與先前技術、引證4之比較表

	請求項1之要件
	請求項1之技術特徵
	先前技術特徵
	引證4之技術特徵
	比對說明

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	
	一種太陽能集熱器膨脹組件
	

	B
	於冷水進水管（21）與熱水出水管（22）之間等距焊固多數集熱歧管（23）
	系爭專利說明書第5~6頁所載之先前技術與圖式第一圖，「於冷水進水管（21）與熱水出水管（22）之間等距焊固多數集熱歧管（23）」之習知技術。
	
	系爭專利前言部分係習知技術，與系爭專利說明書、圖式所載之先前技術相同。

	C
	該每一集熱歧管（23）係藉夾扣條（24）夾固金屬導熱片（25）
	
	一長形、稍具彈性的C形夾具(32)之凸緣部(33、34)，係緊貼夾住二太陽能集熱板(24、26)分別形成拱形凸緣(28、30)於一可熱傳導地接觸之上引管(12)之位置。 
	熱歧管（23）等同於上引管12；夾扣條（24）等同於C型夾具(32)；金屬導熱片（25）等同於太陽能集熱板(24、26)與其二拱形凸緣(28、30)之組合。

	D
	該夾扣條（24）係於下方設有C狀之夾槽（241），以供將金屬導熱片（25）環繞夾貼在該集熱歧管（23）之周壁上；該金屬導熱片（25）俾藉多數夾扣條（24）環繞夾置在每一集熱歧管（23）之外周壁以構成吸熱板。
	
	相鄰兩銅製太陽能集熱板(24、26)分別形成一拱形凸緣(28、30)，上引管(12)被兩拱形凸緣所覆蓋，兩拱形凸緣可熱傳導地接觸上引管12，上述之接觸方式係為該C形夾具(32)朝上引管(12)施加之壓力所致。
	夾扣條（24）係於下方設有C狀之夾槽（241）相當於C形夾具(32)具凸緣部(33、34)，以供將金屬導熱片（25）環繞夾貼在集熱歧管（23）之周壁上，相當於上引管(12)被兩拱形凸緣所覆蓋，接觸方式係為該C形夾具(32)朝該上引管(12)施加之壓力所致。金屬導熱片（25）俾藉多數夾扣條（24）環繞夾置在每一集熱歧管（23）之外周壁以構成吸熱板。相當於該兩拱形凸緣可熱傳導地接觸該上引管12。


附表9：系爭專利請求項1技術特徵與先前技術、引證5之比較表
	系爭專利請求項1與先前技術、引證5之比較表

	請求項1之要件
	請求項1之技術特徵
	先前技術特徵
	引證5之技術特徵
	比對說明

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	
	一種太陽能熱傳導及儲存系統
	

	B
	於冷水進水管（21）與熱水出水管（22）之間等距焊固多數集熱歧管（23）
	系爭專利說明書第5~6頁所載之先前技術與圖式第一圖，於冷水進水管（21）與熱水出水管（22）之間等距焊固多數集熱歧管（23）之習知技術。
	
	系爭專利前言部分係習知技術，與系爭專利說明書、圖式所載之先前技術相同。

	C
	每一集熱歧管（23）係藉夾扣條（24）夾固金屬導熱片（25）
	
	二導管(18、22)係容置於該二導管容置部(64’)內，該導管容置部係呈半徑些微延伸超過一個半圓者，且於導管、導管容置部間夾固一彎折成符合導管及導管容置部彎曲度之鰭片(66)。
	熱歧管（23）等同於導管18、(22)；夾扣條（24）等同於導管容置部(64’)；金屬導熱片（25）等同於鰭片(66)。

	D
	夾扣條（24）係於下方設有C狀之夾槽（241），以供將金屬導熱片（25）環繞夾貼在該集熱歧管（23）之周壁上；該金屬導熱片（25）俾藉多數夾扣條（24）環繞夾置在每一集熱歧管（23）之外周壁以構成吸熱板。
	
	鰭片(66)被彎折成符合導管(18、22)及導管容置部(64’)的彎曲度，置入該導管容置部內壁；二導管容置於該二導管容置部而夾固鰭片(66)，鰭片包覆導管，藉此達到熱交換以使導管(18、22)傳送熱交換之液體。
	夾扣條（24）係於下方設有C狀之夾槽（241），相當於導管容置部(64’)，以供將金屬導熱片（25）環繞夾貼在該集熱歧管（23）之周壁上，相當於鰭片(66)被彎折成符合導管(18、22)及導管容置部的彎曲度，置入導管容置部壁，並可包覆導管。金屬導熱片（25）俾藉多數夾扣條（24）環繞夾置在每一集熱歧管（23）之外周壁以構成吸熱板。相當於二導管(18、22)容置於該二導管容置部而夾固鰭片，鰭片包覆導管，藉此達到熱交換以使導管傳送熱交換之液體。


附表10：
	編號
	系爭專利2請求項
	系爭專利1

	A
	一種太陽能集熱器之構造
	一種太陽能集熱器之構造

	B
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)
	冷水進水管(21)與熱水出水管(22)之間等距焊固多數集熱歧管(23)

	C
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)
	每一集熱歧管(23)係藉夾扣條(24)夾固金屬導熱片(25)； 

	D
	夾扣條(24)係設有C狀之夾槽(241)，俾供將金屬導熱片(25)夾貼固設在該集熱歧管(23)之周壁上
	而夾扣條(24)係於下方設有C狀之夾槽(241)，以供將金屬導熱片(25)環繞夾貼在該集熱歧管(23)之周壁上；金屬導熱片(25)俾藉多數夾扣條(24)環繞夾置在每一集熱歧管(23)之外周壁以構成吸熱板
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