100年度民專上字第41號附圖及附表
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附圖四：
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附圖五：
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附圖六：
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附表一：
	要件編號
	系爭專利申請專利範圍第１項技術特徵
	系爭產品
技術內容
	是否文義讀取

	1A
	一種具脫水籃之水桶結構改良，
	一種具脫水籃之水桶結構，
	是

	1B
	主要係於水桶之二端對應側設有對稱突起之套耳，套耳上則設有穿孔，俾利於提把二端之突扣插置樞結，
	主要係於水桶之二端對應側設有對稱之套耳，套耳上則設有穿孔，俾利於提把二端之突扣插置樞結，
	是

	1C
	而其特徵在於：水桶之二側形成具有高度位差之高桶口部及低桶口部，
	水桶之二側形成具有高度位差之高桶口部及低桶口部，
	是

	1D
	而低桶口部則得與提把卡固結合，形成水桶二側高度相當，
	而低桶口部則得與提把卡固結合，形成水桶二側高度相當，
	是

	1E
	俾除利於水桶之可穩固疊積且材積精簡外，
	俾除利於水桶之可穩固疊積且材積精簡外，
	是

	1F
	及有效擋止脫水籃旋轉脫水時所甩出之離心式噴灑水滴由低桶口部飛濺而出者。
	並可擋止脫水籃旋轉脫水時所甩出之離心式噴灑水滴由低桶口部飛濺而出者。
	是


附表二：

	要件
編號
	系爭專利申請專利範圍第3項技術特徵
	系爭產品
技術內容
	是否
文義讀取

	1-A~1-F
	依附系爭專利申請專利範圍第1項
	同要件編號1-A~1-F
	是

	3-G
	其低桶口部與提把卡固結合時，該提把之內側邊呈約與水桶內壁可密合貼齊狀態者。
	其低桶口部與提把卡固結合時，該提把之內側邊呈約與水桶內壁可密合貼齊狀態者。
	是
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