附圖1：系爭專利主要圖面－系爭專利第2圖為立體分解圖
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附圖2：系爭產品
1. 正面圖
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3.側視圖

4.拆解圖
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附表1：系爭產品與系爭專利請求項之文義比對分析表
	請求項
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被控侵權物

技術內容
	是否

文義讀取

	
	A
	一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，
	一種免拆、拉取式帶狀物包裝結構，
	是

	
	B
	其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：
	其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成，遮罩與背卡設有相對應之凹凸扣合部；其特徵在於：
	是

	1~7
	C
	其內容物係為一種捲式的帶狀物，
	其內容物係為一種捲式的帶狀物，
	是

	
	D
	且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，
	且在遮罩凹部製作有四個凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，
	是

	
	E
	將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，
	將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩之凹部封合在背卡之凸部上，
	否

	
	F
	且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。
	且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，
	是

	2
	G
	其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向二側形成外擴之形狀。
	其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向二側形成外擴之形狀。
	是

	3
	H
	其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向單側緩降形成外擴之形狀。
	其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向單側緩降形成外擴之形狀。
	是

	4
	I
	其中之遮罩可具有多個凸罩。
	其中之遮罩具有四個凸罩。
	是

	5
	J
	其中之凸罩前端的遮罩上開設有具封蓋的開孔。
	無此相對應構件
	否

	6
	K
	其中之凸罩前端的背卡上開設有具封蓋的開孔。
	其中之凸罩前端的背卡上開設有具封蓋的開孔。
	是

	7
	L
	其中之背卡上緣適當位置開設有一掛孔。
	其中之背卡上緣中央位置開設有一掛孔。
	是


附表2：系爭產品與系爭專利請求項1之E要件之均等比對分析表

	
	系爭專利請求項1
要件編號E
	被控侵權物
要件編號E
	是否相同

	技術特徵
之差異
	將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上。
	將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩之凹部封合在背卡之凸部上。
	－

	技術手段
（way）
	將遮罩四周封合於背卡上。
	將遮罩之凹部封合在背卡之凸部。
	否

	功能
（function）
	於遮罩四周與背卡之間形成一封閉空間。
	於遮罩凹部與背片凸部扣合處內形成一封閉區域。
	否

	結果

（result）
	限制內容物於遮罩與背卡之封閉部位。
	限制內容物於遮罩與背卡之凹凸扣合部位。
	-

	結論
	系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍


附表3：系爭專利更正前後請求項內容之比對分析表
	更正前經還原之申請專利範圍
	更正後申請專利範圍

	1.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。
	

	2.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向二側形成外擴之形狀。
	1.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，並預留一段長度的內容物至開孔處，其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向二側形成外擴之形狀。

	3.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向單側緩降形成外擴之形狀。
	2.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，並預留一段長度的內容物至開孔處，其中，凸罩的形狀由側面觀之，凸罩的中央部略成半圓形而向單側緩降形成外擴之形狀。

	4.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。其中之遮罩可具有多個凸罩。
	3.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，並預留一段長度的內容物至開孔處，其中之遮罩可具有多個凸罩。

	5.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。其中之凸罩前端的遮罩上開設有具封蓋的開孔。
	4.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，並預留一段長度的內容物至開孔處，其中之凸罩前端的遮罩上開設有具封蓋的開孔。

	6.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。其中之凸罩前端的背卡上開設有具封蓋的開孔。
	5.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，並預留一段長度的內容物至開孔處，其中之凸罩前端的背卡上開設有具封蓋的開孔。

	7.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔。其中之背卡上緣適當位置開設有一掛孔。
	6.一種「利於收藏免拆拉取式帶狀物包裝結構」，其主要係由一遮罩、背卡及內容物所組成；其特徵在於：其內容物係為一種捲式的帶狀物，且在遮罩適當位置製作有凸罩，該凸罩的形狀大小較其內容物的形狀大小略大，將內容物放置於凸罩後，最後再將遮罩四周封合在一背卡上，且在背卡上位於凸罩前端具有一抽取用之開孔，並預留一段長度的內容物至開孔處，其中之背卡上緣適當位置開設有一掛孔。
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