100年度民專訴字第7號民事判決之附圖與附表


附圖1：系爭專利主要圖面－系爭專利第1圖為銅回收資源再利用處理方法流程圖：
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附圖2：
附圖3：錸佶公司製程

步驟：
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加入3000L 微蝕液於調理槽                
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                                   酸鹼中和((氫)氧化銅沉澱

      ②加入200L液鹼於調理槽
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5分鐘                              酸鹼中和、氧化反應(氧化銅沉澱

③加入150L氯化銅於調理槽 

30分鐘                             50℃∽60℃

      ④加入4000L污泥於調理槽（含銅0.3%）

30分鐘                             40℃∽50℃  

⑤加入約1500L微蝕液於調理槽------ 酸鹼中和((氫)氧化銅沉澱

                     pH調至8.5∽9.5

⑥板框過濾

⑦高溫燒成-------氧化銅(含銅40%∽50%，含水率10%∽20%)

步驟：

①加入300重量份數微蝕液於反應槽

②啟動攪拌機並加入22～30重量份數液鹼於反應槽。

③持續攪拌並加入20重量份數氯化銅於反應槽（30分鐘）。
④持續攪拌並加入400重量份數銅污泥（30分鐘）。
⑤加入150重量份數微蝕液於反應槽

⑥板框過濾
⑦高溫燒成-------氧化銅(含銅0%∽50%，含水率10%∽20%)
 (製程流程圖分列如下)
附圖4：
1. 97年5月14日(下稱97年製程流程圖)
2. 99年3月26日(下稱99年製程流程圖)

3. 100年5月10日(下稱100年製程流程圖)

附表：被訴侵權方法與系爭專利請求項1之文義比對分析表：
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被訴侵權物

技術內容
	是否

文義讀取

	1
	一種銅回收資源再利用處理方法，整合於電路板製造廠之廢水處理，方法包括：
	一種銅回收資源再利用處理方法，整合於電路板製造廠之廢水處理，方法包括：
	是

	2
	一分解步驟：自電路板製造廠之廢水處理排放端導入一重量份數以下的含銅污泥，加入二重量份數以上之酸性蝕刻含銅廢液及一重量份數以下之酸性含銅微蝕液，暨剝掛架酸性含銅微蝕液組成pH値1.5以下之混合物，攪拌直到含銅污泥分解成溶液，溶液作為處理原料；
	將酸性蝕刻廢液、廢酸液、污泥、硫酸及液鹼置入一反應槽
	否

	3
	一結晶反應步驟：加入鹼性氫氧化物，使其與上述分解步驟所得產物進行反應，得到一溶液；
	將反應槽中之混合溶液導入片狀結晶槽
	否

	4
	一壓濾步驟：將上述溶液壓濾，得到一含銅固體及一鹼性過濾液。
	將混合溶液進行壓濾，以分離得到氧化銅與混合廢水
	否

	結論
	基於全要件原則，被訴侵權物並未落入系爭專利之文義範圍。
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