100年度民專訴字第12號

附圖1：系爭專利主要圖面
1.系爭專利第1圖為其上視圖：
[image: image1.jpg]



2.系爭專利第2圖為第1圖之底視圖：
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3.系爭專利第5圖為第1圖之底視圖：
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附圖2：系爭擋土磚
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被控侵權物品的底視平面照片

附圖3：引證1
第1圖為該創作磚塊之立體圖，A為正面立體圖，B為反面立體圖

附圖4：引證2
2.引證2第2圖為其模製單元之立體圖，用以構築該發明之水控制通道或加強坡結構，第3圖係第2圖中模製單元之底視平面圖

附表：系爭擋土磚與系爭專利請求項1之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	被控侵權物

技術內容
	是否

文義讀取

	1
	一種牆磚構造，其設有平行之上及下表面(2、3)，一前表面(4)、一後表面(5)、第一與第二側牆表面(6、7)及延伸於該前及後表面間之一垂直對稱平面(S)，
	一種磚塊構造，其設有平行之上及下表面，一前表面、一後表面、第一與第二側牆表面及延伸於該前及後表面間之一垂直對稱平面，
	是

	2
	該磚包括：
一本體部份(8)包含有該前表面；
一頭部(9)包含有該後表面；
一頸部(10)連接該本體部分及該頭部，該本體、頭及頸部分別延伸於該上及下表面與該第一及第二側牆表面之間；
	該磚包括：
一本體部份包含有該前表面；
一頭部包含有該後表面；
一頸部連接該本體部分及該頭部，該本體、頭及頸部分別延伸於該上及下表面與該第一及第二側牆表面之間；
	是

	3
	一開口(13)自該頸部上表面穿設至該下表面，該開口區分該頸部為第一及第二頸牆組(14、15)自該本體至該頭部向後延伸；
	一開口自該頸部上表面穿設至該下表面，該開口區分該頸部為第一及第二頸牆組自該本體至該頭部向後延伸；
	是

	4
	第一及第二插梢承接槽(18、19)分別設於該本體部分並開口於該下表面，用以承接凸出於下方相鄰磚(1)之梢孔的插梢(50)，使該相鄰磚組相互錯位預接；
	第一及第二插梢承接槽分別設於該本體部分，並於該上、下表面上形成開口，用以承接凸出於下方相鄰磚之梢孔的插梢，使該相鄰磚組相互錯位預接；
	是

	5
	其中該頸牆組、該梢孔及該插梢承接槽(18、19)之設置有一第一平面P1平行沿該對稱面(S)延伸通過該第一插梢承接槽、該第一梢孔(16)及該第一頸牆組，且一第二平面(P2)平行該對稱面(S)通過該第二插梢承接槽、該第二梢孔(17)及該第二頸牆組。
	其中該頸牆組、該梢孔及該插梢承接槽之設置有一第一平面平行沿該對稱面延伸通過該第一插梢承接槽、該第一梢孔及該第一頸牆組，且一第二平面平行該對稱面通過該第二插梢承接槽、該第二梢孔及該第二頸牆組。
	是

	結論
	基於全要件原則，系爭擋土磚落入系爭專利請求項1之文義範圍。
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