附圖1（系爭專利圖式）
【第3圖：係本創作之立體外觀圖。
第4圖：係本創作之平面剖示圖。
第5圖：係本創作之組裝示意圖一。
第6圖：係本創作之組裝示意圖二。】
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附圖2（系爭產品）
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  【系爭產品之主板體】
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附表一（系爭專利申請專利範圍第1項與系爭產品之技術比對）
	編號
	系爭專利申請專利範圍第1項
之技術特徵
	系爭產品之技術內容
	文義讀取

	1A
	一種胎緣固定套板改良，該固定套板係由位於中央之主板體及連接於兩側呈略倒梯形之翼片所構成；
	一種胎緣固定套板改良,該固定套板係由位於中央之主板體及連接於兩側呈略倒梯形之翼片所構成；
	是

	1B
	係藉由其兩側翼片插組入輪胎內以使其上、下胎緣撐張定位而便於搬運及疊置；
	係藉由其兩側翼片插組入輪胎內以使其上、下胎緣撐張定位而便於搬運及疊置；
	是

	1C
	其特徵在於：使固定套板之主板體製成一具弧曲度之板狀，且其弧曲度係與輪胎內周緣之弧曲度相對稱，而構成主板體之內、外側緣皆具有弧曲度；　
	使固定套板之主板體製成一具弧曲度之板狀,且其弧曲度係與輪胎內周緣之弧曲度相對稱,而構成主板體之內、外側緣皆具有弧曲度； 
	是

	1D
	且使主板體之周緣皆倒設呈圓角（固定半徑或不同變化半徑之圓角）；
	且使主板體之周緣皆倒設呈圓角；
	是

	1E
	藉此，促使於插組時可確實與胎緣貼合且防止搬運時手部被主板體刮傷者。
	使於插組時可確實與胎緣貼合且防止搬運時手部被主板體刮傷者。
	是
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