附表
	要件編號
	系爭專利更正後申請專利範圍第1項技術特徵
	系爭產品技術內容
	是否文義讀取

	A
	一種USB應用裝置之改良結構， 
	無線N系列150Mbs USB Mini 網路卡
	是

	B
	其主要係以一連接頭連接有一USB電子應用模組， 
	包括一連接頭連接有一USB電子應用模組，以及一保護塞
	是

	C
	其中，該連接頭係以一外殼層包覆有一PCB承載板，而PCB承載板之頂表面將與該外殼層之間可自然形成有一連接夾層，並於承載板之頂表面固設有複數個可與該USB電子應用模組電性連接之第一連接端子，而該連接夾層又可與一相對應之USB連接座相互插接，且於USB連接座插接於連接夾層內時，該第一連接端子將與複數個固設於該USB連接座內之第二連接端子電性連接， 
	其中，該連接頭係以一外殼層包覆有一PCB承載板，而PCB承載板之頂表面將與該外殼層之間形成有一連接夾層，並於承載板之頂表面有四個可與該USB電子應用模組電性連接之第一連接端子，而該連接夾層又可與一相對應之USB連接座相互插接，且於USB連接座插接於連接夾層內時，該第一連接端子將與複數個固設於該USB連接座內之第二連接端子電性連接，
	是

	D
	又，該連接頭內部之PCB承載板底表面與外殼層之間尚可自然形成有一板底夾層，並於該PCB承載板之底表面上固設有至少一電子元件
	該連接頭內部之PCB承載板底表面與外殼層之間形成有一板底夾層，並於該PCB承載板之底表面上固設有至少一電子元件
	是

	E
	該板底夾層內尚可選擇設有至少一可與該PCB承載板連接之支撐構造、前端保護層及其組合式之其中之一者。
	該板底夾層內具有一可與該PCB承載板連接之支撐構造、前端保護層組合。
	是


