附表

	要件編號
	系爭專利申請專利範圍第8項技術特徵
	要件編號
	系爭產品技術內容
	是否文義讀取

	A
	一種電連接器及配合該電連接器之插頭組合,
	a
	系爭產品包括有一電連接器及一插頭。
	是

	B
	一電連接器,安裝於該電子裝置之一電路板上,該電連接器包括:
	b
	系爭產品之電連接器並裝設於一電路板上。
	是

	C
	一絕緣座,具有一本體及一連接該本體之插接部,該插接部具有一第一插接面及一第二插接面,該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽;
	c
	系爭產品之電連接器具有絕緣座，且絕緣座上下有2個插接面及絕緣座上下有2個容置槽。
	是

	D
	複數第一端子,具有複數對應容設於該等第一容置槽,用以傳遞訊號;及
	d
	系爭產品之電連接器具有eSATA端子，用以傳遞符合eSATA規格之訊號。
	是

	E
	複數第二端子,具有複數對應容設於該等第二容置槽,用以傳遞符合通用串列滙流排規格之訊號;及
	e
	系爭產品之電連接器具有USB端子，用以傳遞符合USB規格之訊號。
	是

	F
	一插頭,具有符合通用串列滙流排之插接規格,連接自該訊號輸出裝置,該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子。
	f
	系爭產品之插頭具有eSATA端子，可與電連接器之eSATA端子傳遞符合eSATA規格之訊號，該插頭無法插入形狀符合USB規格之插接口。
	否


