附圖1：系爭專利主要圖面：
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1.系爭專利第1圖至第4圖為其較佳實施例結構等相關圖
附圖2：證據2第1、3-5圖為其發明相關圖
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附圖3：證據3第2-5、7圖為其發明相關圖
附圖4：證據4第1-5圖為其發明相關圖
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附圖5：證據5第8圖為其新型爆炸圖
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附表1：系爭專利請求項1與證據2、3比對分析表
	系爭專利請求項1
	證據2
	證據3
	是否揭示

	一種方便走線之樞紐器， 
	一種樞紐器改良結構
	一種筆記型電腦自動開啟裝置（一）
	是

	其包含有一樞軸、一第一承架、以及一第二承架，該第一承架包含有一套管部，並以其套管部可轉動地套設於該樞軸一端，該第二承架固設於該樞軸另端； 
	轉軸（324）」、「通孔（321）」、「固定座（10）」、「徑向槽孔（14）」及「旋轉座（32）（對照第一圖、說明書第9頁第1-5行及第10頁第9-14行）
	
	是

	其特徵在於：該樞軸具有一中央貫通之軸孔，該樞軸之周面上設有一弧形擋條，且該第一承架之套管部之一端部上亦凸出一弧形擋緣，該弧形擋緣與弧形擋條位於同一圓周上。
	
	說明書第6頁第11至16行所載「並且於本較佳實施例當中，係將樞軸（30）與固定於螢幕（20）之上鉸鏈（50）呈固定狀，而樞軸（30）中段徑向突設有突部（31），突部（31）係可以相應抵及下鉸鏈（40）之卡制部（43），當螢幕（20）打開時，係藉由該突部（31）之側邊抵及下鉸鏈（40）之卡制部（43）側緣而定位」（對照第二、四圖）
	是


附表2：系爭專利請求項1與證據2、4比對分析表
	系爭專利請求項1
	證據2
	證據4
	是否揭示

	一種方便走線之樞紐器， 
	一種樞紐器改良結構
	一種改良式轉軸結構
	是

	其包含有一樞軸、一第一承架、以及一第二承架，該第一承架包含有一套管部，並以其套管部可轉動地套設於該樞軸一端，該第二承架固設於該樞軸另端； 
	轉軸（324）」、「通孔（321）」、「固定座（10）」、「徑向槽孔（14）」及「旋轉座（32）（對照第一圖、說明書第9頁第1-5行及第10頁第9-14行）
	
	是

	其特徵在於：該樞軸具有一中央貫通之軸孔，該樞軸之周面上設有一弧形擋條，且該第一承架之套管部之一端部上亦凸出一弧形擋緣，該弧形擋緣與弧形擋條位於同一圓周上。
	
	第二圖及說明書第6頁第11至13行所載，係「提供一種具擋止之定位結構，藉由軸件與軸套件均一體設置有擋止塊及擋凸部能在螢幕上蓋轉動時達到具角度定位功能」
	是


附表3：系爭專利請求項1與證據5比對分析表
	系爭專利請求項1
	證據5
	是否揭示

	一種方便走線之樞紐器， 
	一種攜帶式電腦之樞接機構
	是

	其包含有一樞軸、一第一承架、以及一第二承架，該第一承架包含有一套管部，並以其套管部可轉動地套設於該樞軸一端，該第二承架固設於該樞軸另端； 
	
	是

	其特徵在於：該樞軸具有一中央貫通之軸孔，該樞軸之周面上設有一弧形擋條，且該第一承架之套管部之一端部上亦凸出一弧形擋緣，該弧形擋緣與弧形擋條位於同一圓周上。
	「頸軸（24）」、「排線槽孔（26）」、「第一止擋部（23）」、「支承座（30）」、「軸孔（34）」、「第二止擋部（33）」及「轉動座（20）」
	是
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