102年度民專上字第3號附圖及附表
附圖一：
系爭專利第1圖為把手分解狀態圖：
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系爭專利第2圖為把手組合狀態圖：
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系爭專利第3圖為把手無夾持機構圖：
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系爭專利第7圖為套筒平面圖：
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附圖二:

ER1系列
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附圖三：

NEW ER1 系列
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附圖四：

 ER1A+
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附圖五：

被證3圖式
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附表一：
系爭產品ER1系列與系爭專利申請專利範圍第1、4項之文義比對分析表：
	要件編號
	系爭專利申請專利範圍

第1項技術特徵
	要件編號
	系爭產品ER1系列
技術內容
	是否

文義讀取

	1A
	一種尤指比賽、越野等用之腳踏車把手，包括:
	1a
	一種腳踏車把手，包括:
	是

	1B
	套筒(10，45)，
	1b
	套筒；
	是

	1C
	包括套筒槽(30)，供滑套於握把(12)上，
	1c
	套筒槽，供滑套於握把上；
	是

	1D
	套筒(10，45)包括夾持面積(18)，配置於套筒(10，45)的邊緣;
	1d
	套筒包括夾持面積，配置於套筒的邊緣;
	是

	1E
	夾持機構(20)，與套筒(10，45)在夾持面積(18)內連接;
	1e
	夾持機構，與套筒在夾持面積內連接
	是

	1F
	握件(16)，與套筒(10，45)連接;
	1f
	握件，與套筒連接;
	是

	1G
	其特徵為：握件(16)包括支持手掌用的支持部(32)；
	1g
	握件包括支持手掌用的支持部；
	是

	1H
	和把持部(34)，把持部在離套筒(10，45)一段距離處，突入夾持面積(18)內；
	1h
	把持部，把持部在離套筒一段距離處，突入夾持面積(18)內；
	是

	1I
	故支持部(32)和把持部(34)，連同夾持機構(20)，形成共同持握表面和/或共同把持表面者。
	1i
	支持部和把持部，連同夾持機構，形成共同持握表面和/或共同把持表面者。
	是

	要件編號
	系爭專利申請專利範圍

第4項技術特徵
	要件編號
	系爭產品ER1系列
技術內容
	是否

文義讀取

	4A
	一種尤指比賽、越野等用之腳踏車把手，包括；
	4a
	一種腳踏車把手，包括；
	是

	4B
	套筒(10，45)；
	4b
	套筒；
	是

	4C
	包括套筒槽(30)，供滑套於握把(12)上； 
	4c
	套筒槽，供滑套於握把上；
	是

	4D
	套筒(10，45)包括夾持面積(18)，配置於套筒(10，45)邊緣，供配置夾持機構(20)；
	4d
	套筒包括夾持面積，配置於套筒邊緣，供配置夾持機構；
	是

	4E
	握件(16)，與套筒(10，45)連接；
	4e
	握件，與套筒連接；
	是

	4F
	把持桿末端延長部(22)，包括夾持機構(20)；
	4f
	把持桿末端延長部，包括夾持機構；
	是

	4G
	夾持機構(20)係在夾持面積(18)內與套筒(10，45)連接，以供把持桿末端延長部(22)與套筒(10，45)連接；
	4g
	夾持機構係在夾持面積內與套筒連接，以供把持桿末端延長部與套筒連接；
	是


	4H
	其特徵為；握件(16)包括支持部(32)，供支持手掌用；
	4h
	握件包括支持部，供支持手掌用；
	是

	4I
	在持握於握件(16)以及把持於把持桿末端延長部(22)時，支持部(32)與手掌接觸者。
	4i
	在持握於握件以及把持於把持桿末端延長部時，支持部與手掌接觸者。
	是


附表二：

系爭產品NEW ER1、ER1A+系列與系爭專利申請專利範圍第1、4項之文義比對分析表：
	要件編號
	系爭專利申請專利範圍

第1項技術特徵
	要件編號
	系爭產品NEW ER1、ER1A+系列技術內容
	是否

文義讀取

	1A
	一種尤指比賽、越野等用之腳踏車把手，包括:
	1a
	一種腳踏車把手，包括:
	是

	1B
	套筒(10，45)，
	1b
	套筒；
	是

	1C
	包括套筒槽(30)，供滑套於握把(12)上，
	1c
	套筒槽，供滑套於握把上；
	是

	1D
	套筒(10，45)包括夾持面積(18)，配置於套筒(10，45)的邊緣;
	1d
	套筒包括夾持面積，配置於套筒的邊緣;
	是

	1E
	夾持機構(20)，與套筒(10，45)在夾持面積(18)內連接;
	1e
	夾持機構，與套筒在夾持面積內連接
	是

	1F
	握件(16)，與套筒(10，45)連接;
	1f
	握件，與套筒連接;
	是

	1G
	其特徵為：握件(16)包括支持手掌用的支持部(32)；
	1g
	握件包括支持手掌用的支持部；
	是

	1H
	和把持部(34)，把持部在離套筒(10，45)一段距離處，突入夾持面積(18)內；
	1h
	調整塊在離套筒一段距離處，突入夾持面積內；
	是

	1I
	故支持部(32)和把持部(34)，連同夾持機構(20)，形成共同持握表面和/或共同把持表面者。
	1i
	支持部和調整塊，連同夾持機構，形成共同持握表面和/或共同把持表面者。
	是

	要件編號
	系爭專利申請專利範圍

第4項技術特徵
	要件編號
	系爭產品NEW ER1、ER1A+系列技術內容
	是否

文義讀取

	4A
	一種尤指比賽、越野等用之腳踏車把手，包括；
	4a
	一種腳踏車把手，包括；
	是

	4B
	套筒(10，45)；
	4b
	套筒；
	是

	4C
	包括套筒槽(30)，供滑套於握把(12)上； 
	4c
	套筒槽，供滑套於握把上；
	是

	4D
	套筒(10，45)包括夾持面積(18)，配置於套筒(10，45)邊緣，供配置夾持機構(20)；
	4d
	套筒包括夾持面積，配置於套筒邊緣，供配置夾持機構；
	是

	4E
	握件(16)，與套筒(10，45)連接；
	4e
	握件，與套筒連接；
	是

	4F
	把持桿末端延長部(22)，包括夾持機構(20)；
	4f
	把持桿末端延長部，包括夾持機構；
	是

	4G
	夾持機構(20)係在夾持面積(18)內與套筒(10，45)連接，以供把持桿末端延長部(22)與套筒(10，45)連接；
	4g
	夾持機構係在夾持面積內與套筒連接，以供把持桿末端延長部與套筒連接；
	是

	4H
	其特徵為；握件(16)包括支持部(32)，供支持手掌用；
	4h
	握件包括支持部，供支持手掌用；
	是

	4I
	在持握於握件(16)以及把持於把持桿末端延長部(22)時，支持部(32)與手掌接觸者。
	4i
	在持握於握件以及把持於把持桿末端延長部時，支持部與手掌接觸者。
	是
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