102年度民專上字第36號附圖、附表
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附圖二：
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附表一：

	要件編號
	系爭專利

技術特徵
	要件編號
	系爭侵權產品
技術內容
	文義讀取

	申請專利範圍第1項
	A
	一種陶瓷電熱爐，至少係包括:
	a
	一種汝窯電熱爐，包括:
	是

	
	B
	一中空狀的爐體，其頂部係設有一導熱區，該爐體表面係設有一接電插座及一開口;
	b
	一中空狀的爐體，其頂部係設有一導熱區，該爐體表面係設有一接電插座及一開口;
	是

	
	C
	一設於該爐體內的電熱片，係藉由一金屬製的簧片而固設於該爐體內部，以使該電熱片與該導熱區緊密靠合，另該電熱片係與該接電插座作電性連接;
	c
	一設於該爐體內的電熱片，係藉由一金屬製的彈簧而固設於該爐體內部，以使該電熱片與該導熱區緊密靠合，另該電熱片係與該接電插座作電性連接;
	否

	
	D
	一插設於該接電插座的電源線，用來與一電力供應裝置完成電性連接。
	d
	一插設於該接電插座的電源線，用來與一電力供應裝置完成電性連接。
	是


附表二:
	
	系爭專利申請
專利範圍第1項
要件編號C
	系爭侵權產品
要件編號c
	是否相同

	技術特徵
之差異
	一金屬製的簧片將電熱片固設於爐體內部
	一金屬製的彈簧將電熱片固設於爐體內部
	－

	技術手段
（way）
	利用簧片彈力使簧片頂靠電熱片
	利用彈簧彈力使彈簧頂靠電熱片
	是

	功能
（function）
	使電熱片與於導熱區緊密地靠合
	使電熱片與於導熱區緊密地靠合
	是

	結果

（result）
	組裝、維修相當方便，加熱效果穩定
	組裝、維修相當方便，加熱效果穩定
	是
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