102年度民專上字第71號附圖附表
附圖一:
系爭專利第1圖為其立體圖：
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系爭專利第2圖為俯視圖：
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系爭專利第4圖為作動示意圖：
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附圖二:
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附圖三:

引證1第1圖
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引證1第2圖
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引證1第9圖
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附圖四:

引證3第1圖結構剖面示意圖、第3圖俯視圖
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引證3第4圖為工作狀態示意圖，第5圖關閉支路示意圖
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附圖五:

引證4第7圖為通路狀態示意圖、第8圖為分向通路狀態示意圖
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附表:

系爭產品與系爭專利申請專利範圍第1項之文義比對分析表：
	要件編號
	系爭專利
申請專利範圍第1項
技術特徵
	要件編號
	系爭產品

技術內容
	是否

文義讀取

	A
	一種分向閥改良結構，包括：一分向閥本體， 
	a
	一種分向閥改良結構，包括：一分向閥本體，
	是

	B
	分向閥本體包括一流體入口、一第一流體出口、一第二流體出口、一第一流道及一第二流道，且該第一流道係連通該流體入口與該第一流體出口，該第二流道係連通該流體入口與該第二流體出口；
	b
	分向閥本體包括一流體入口、一第一流體出口、一第二流體出口、一第一流道及一第二流道，且該第一流道係連通該流體入口與該第一流體出口，該第二流道係連通該流體入口與該第二流體出口；
	是

	C
	一第一擋止件，係設置於該分向閥本體並對應於該第一流道；一第二擋止件，係設置於該分向閥本體並對應於該第二流道；
	c
	一第一擋止件，係設置於該分向閥本體並對應於該第一流道；一第二擋止件，係設置於該分向閥本體並對應於該第二流道；
	是

	D
	以及一分向桿，係樞設於該分向閥本體並相對於該分向閥本體樞轉，且該分向桿包括一第一定位件、一第二定位件及一流道，該流道係連通該第一流道與該第二流道之其中一者，該第一定位件係選擇性地對應頂抵於該第一擋止件，該第二定位件係選擇性地對應頂抵於該第二擋止件。
	d
	以及一分向桿，係樞設於該分向閥本體並相對於該分向閥本體樞轉，且該分向桿包括一定位件及一流道，該流道係連通該第一流道與該第二流道之其中一者，該定位件係選擇性地對應頂抵於該第一擋止件，或對應頂抵於該第二擋止件。
	否
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