附圖1：系爭專利主要圖面
1.系爭專利第一、四圖為其結構設計圖
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附圖2：證據2第2、5圖為其結構示意圖
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附圖3：證據3第4圖為其結構示意圖
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附表
	要件編號
	系爭專利請求項之技術特徵
	證據2
	證據3

	1A
	一種落水頭止逆塞結構，
	一種防逆流落水頭結構
	一種密封器及具有該密封器之排水管結構

	1B
	其止逆塞係呈圓管狀，由彈性材質製成，
	圓管座襯30具彈性
	密封器30選取一彈性材料或其類似物，係如橡膠或軟性塑膠材

	1C
	外周面設有數圈卡制部，用以與排水管套接，其特徵在於：
	圓管座襯30之外側表面設立一縐折構造32
	密封器30之彈性壁32的直徑，係從該固定部31向自由端33漸次增加，而使彈性壁32係具有複數階不同外徑的圓錐狀階段34、35，以利於對應使用於不同內徑的排水孔20

	1D
	該止逆塞內緣面設有若干可彈性變形之環片，
	圓管座襯30之內側表面設立一縐折構造31
	密封器30之彈性壁32具固定部31

	1E
	而於排水導管插置於其內孔時，藉由該環片彈性變形緊密貼抵於排水導管外周面。
	藉由該縐折構造31、32分別與該導水軟管10、該排水管20形成多層之緊密接觸構造
	排水管10插入排水孔20時，該彈性壁32可彈性密封排水管10（以固定部31）與排水孔20之組合間隙

	2F（附屬於請求項1）
	其中該環片係呈由往內向下傾斜之錐狀。
	若該導水軟管10採用蛇腹管，則該圓管座襯30之內側表面之縐折構造31，更可以與該導水軟管10之外型互相匹配，因而讓該縐折構造31的隔水效果更加有效且突出。（說明書第頁7第2行起）
	密封器彈性壁各階段外徑係呈圓錐狀延伸

	3G

（附屬於請求項1）
	其中該環片之厚度係由周邊往中間漸薄。

	
	證據3第3、4圖顯示其固定部31的末端較薄
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