 附圖1：系爭專利主要圖面
1.系爭專利第三圖係第一實施例示意圖。
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附圖2：系爭產品技術內容
    系爭產品是一種門窗封口蓋構造係由蓋體及嵌片所組成，系爭產品實物照片由原證5後附照片掃描而得。
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附圖3：引證1
 圖一係本創作之立體外觀圖。
圖二係本創作之前視圖。
圖三係本創作之右側視圖(左側視圖與之相同)。
圖四係本創作之背視圖。
圖五係本創作之俯視圖。
圖六係本創作之仰視圖。
2.引證1圖式
[image: image3.emf]
附圖4：引證2
圖一係本創作之外觀圖
圖二係本創作之俯視圖
圖三係本創作之仰視圖
圖四係本創作之背視圖
圖五係本創作之前視圖
圖六係本創作之左、右側視圖
2.引證2圖式
[image: image4.jpg]240848





 附表1
	要件
	系爭專利請求項1

技術特徵
	系爭產品「封口蓋」
技術內容
	文義

讀取

	1A
	一種門窗封口蓋構造，其主要包含有: 
	一種門窗封口蓋構造，其主要包含有: 
	是

	1B
	蓋體，係能緊密蓋合於門窗內框缺口處; 
	蓋體，係能緊密蓋合於門窗內框缺口處; 
	是

	1C
	嵌片，係形成於蓋體下方且可緊密嵌入門窗內框缺口內部，該嵌片之表面可形成有一個或一個以上且呈片狀態樣之凸緣，該凸緣底部可略具斜度，藉使嵌片可快速導引入門窗內框缺口內部。
	嵌片，係形成於蓋體下方且可緊密嵌入門窗內框缺口內部，該嵌片之表面可形成有一個或一個以上且呈薄而扁平之凸緣，該凸緣底部可略具斜度，藉使嵌片可快速導引入門窗內框缺口內部。
	是


附表2
	要件
	系爭專利請求項2
技術特徵
	引證1
技術內容

	1A
	一種門窗封口蓋構造，其主要包含有: 
	一種鋁窗型材用之塞蓋， (參摘要)

	1B
	蓋體，係能緊密蓋合於門窗內框缺口處; 
	其乃可套塞封堵於鋁窗型材具有的把手條內部空槽口端，

	1C
	嵌片，係形成於蓋體下方且可緊密嵌入門窗內框缺口內部，該嵌片之表面可形成有一個或一個以上且呈片狀態樣之凸緣，該凸緣底部可略具斜度，藉使嵌片可快速導引入門窗內框缺口內部。
	塞塊的三個面是各突設一類梯形嵌塊 


附表3
	要件
	系爭專利請求項2
技術特徵
	引證1
技術內容
	引證2
技術內容

	1A
	一種門窗封口蓋構造，其主要包含有: 
	一種鋁窗型材用之塞蓋， (參摘要)
	一種鋁窗型材用之塞蓋，(參摘要)

	1B
	蓋體，係能緊密蓋合於門窗內框缺口處; 
	其乃可套塞封堵於鋁窗型材具有的把手條內部空槽口端，
	其乃可供套塞封堵於鋁窗型材之凹槽口端，

	1C
	嵌片，係形成於蓋體下方且可緊密嵌入門窗內框缺口內部，該嵌片之表面可形成有一個或一個以上且呈片狀態樣之凸緣，該凸緣底部可略具斜度，藉使嵌片可快速導引入門窗內框缺口內部。
	塞塊的三個面是各突設一類梯形嵌塊 
	塞塊表面具圓凸狀的修飾條
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