                智慧財產法院103年度民專上訴字第3號

附圖1：舉發證據2第1、2圖
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附圖2：舉發證據4第1圖為立體外觀示意圖；第2圖為剖面圖
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附圖3： 舉發證據5第2圖為其立體組合部份剖視圖
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附圖4：舉發證據6第3圖為組合剖視圖
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附圖5：原審被證2之採購約定書
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附圖6：原審被證3之合約書
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附圖7： 原審被證4之報價單
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附圖8：原審被證5之送貨保管單
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附圖9： 原審被證6之請款單
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附圖10：原審被證7之圖說
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附圖11：原審被證8之圖說
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附圖12：原審被證9之契約書
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附圖13：原審被證10之操作說明書
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附圖14：原審被證11之照片
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附圖15：原審被證12之廣告文宣
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附圖16：原審被證13之排煙淨化系統之設計圖
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附圖17： 原審被證14之檢測結果
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附圖18：原審被證15之實績列表
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附圖19：系爭專利一主要圖面－系爭專利一第3圖為其淨化連接管以蜂巢式結構之排煙動作剖面圖；第4圖為升溫控制單元與淨化連接管及引擎之管路銜接圖。
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附圖20：系爭專利二主要圖面－ 系爭專利二第1圖為其方塊圖；第2圖為加熱單元與觸媒濾煙淨化單元連接圖；第5圖為觸媒濾煙淨化單元內部結構圖；第6圖為高效能加熱器結構圖：
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附圖21：系爭工程
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附表1：專利有效性證據
	證據
	內容

	舉發證據2
	為1985年8月14日公開之歐洲第151558號「用於清潔來自內燃引擎廢氣之穎粒過濾器」專利案；

	舉發證據3
	舉發證據2之中譯本

	舉發證據4
	為91年5月21日公告的第488485號「蓄熱式觸媒轉化器」新型專利案；

	舉發證據5
	為87年1月1日公告的第324467號「廢氣處理器」新型專利案；

	舉發證據6
	為88年6月21日公告的第362709號「可再生之柴油引擎濾煙器裝置」新型專利案；

	原審被證2
	係被上訴人就屏東光華戲院水電消防新建工程所需之「150KW 黑煙淨化器」產品與福林工程股份有限公司所合意簽訂之採購約定書；

	原審被證3
	係被上訴人與福林公司就「15OKW 柴油發電機黑煙淨化」產品簽訂合約書乙紙；

	原審被證4
	係上訴人90年9月6日對被上訴人之報價單(光華戲院水電消防新建工程採購之150KW 黑煙淨化器產品)；

	原審被證5
	係90年10月6日送貨保管單；

	原審被證6
	係90年11月11日之請款單；

	原審被證7
	係90年10月9日上訴人以傳真方式傳送『 峰巢式剖面排煙動作圖及功能說明』之圖說；

	原審被證8
	係90年10月9日上訴人以傳真方式傳送『加熱系統圖說』之圖說；

	原審被證9
	係被上訴人於96年11月27日與又華科技有限公司世運村新建工程買賣契約書、送審責料及產品設計圖；

	原審被證10
	係又華科技為履行原審被證9交貨給被上訴人時所附的操作說明書；

	原審被證11
	係被上訴人將原審被證9的黑煙淨化器安裝於指定之地點後的照片；

	原審被證12
	係上訴人於中華民國93年至95年間公開販售的排煙淨化系統，其販售時所使用的廣告文宣；

	原審被證13
	係上訴人之製圖日期介於民國93年至95年之間的排煙淨化系統之設計圖；

	原審被證14
	係上訴人裝設於康樂抽水站後，民國93年10月19日的檢測結果；

	原審被證15
	係上訴人於民國94年11月24日前表示其已販售排煙淨化產品的實績列表；

	原審被證16
	係88年6月21日公告的第362709號之新型專利的公報及說明書。(即舉發證據6，技術內容亦同舉發證據6)


附表2：系爭工程與系爭專利一請求項1之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利一
技術特徵
	要件編號
	系爭工程
技術內容
	文義讀取

	請求項1
	A
	一種排煙淨化改良裝置， 
	a
	一種排煙淨化裝置， 
	是

	
	B
	其主要係由一淨化連接管上方設有一加熱控制單元， 
	b
	包括：一加熱單元，其係具有複數個高效能加熱器以及一容置體，該容置體係用以容置該複數個高效能加熱器， 
	是

	
	C
	其特徵在於：該加熱控制單元具有一加熱器及一訊號控制箱，置設於淨化連接管內節， 
	c
	且該加熱單元具有控制線路之控制箱；一觸媒濾煙淨化單元，用以淨化排煙，與該加熱單元連接，其係具有一觸媒濾芯組件以及一殼體，該殼體係用以容置該觸媒濾芯組件，該觸媒濾芯組件具有複數個濾孔； 
	否

	
	D
	並將訊號控制箱電性銜接於加熱器及引擎發電機，使之於溫度低於預設值時即時自動加熱。
	d
	一微電腦控制單元，用以控制該加熱單元之溫度，與該加熱單元電性連接，且加熱器電源由發電機端供應，當該加熱單元之溫度低於預設值時即自動加熱，超出預設值時即自動斷電。
	是


附表3：系爭工程要件編號c與系爭專利一請求項1要件編號C之均等比對分析表

	
	系爭專利一請求項1

要件編號C
	系爭工程
要件編號c
	是否相同

	技術特徵

之差異
	該加熱控制單元具有一加熱器及一訊號控制箱，置設於淨化連接管內節
	且該加熱單元具有控制線路之控制箱；一觸媒濾煙淨化單元，用以淨化排煙，與該加熱單元連接，其係具有一觸媒濾芯組件以及一殼體，該殼體係用以容置該觸媒濾芯組件，該觸媒濾芯組件具有複數個濾孔
	－

	技術手段

（way）
	加熱控制單元由訊號控制箱控制，與淨化連接管相連接
	加熱單元具有控制線路之控制箱，控制加熱器，加熱單元與觸媒濾煙淨化單元之殼體相連接
	是

	功能

（function）
	控制進入排煙淨化器之引擎廢氣溫度
	控制及提升觸媒濾煙淨化單元之溫度
	是

	結果

（result）
	提升引擎廢氣溫度，有效過濾廢氣中之有毒氣體
	提升觸媒濾煙淨化單元溫度，淨化排煙
	是


附表4：系爭工程與系爭專利二請求項1之文義比對分析表

	要件編號
	系爭專利二
技術特徵
	要件編號
	系爭工程
技術內容
	文義讀取

	請求項1
	A
	一種智慧型多功能排煙淨化裝置，包括：一加熱單元，其係具有複數個高效能加熱器以及一容置體，該容置體係用以容置該複數個高效能加熱器；
	a
	一種排煙淨化裝置，包括：一加熱單元，其係具有複數個高效能加熱器以及一容置體，該容置體係用以容置該複數個高效能加熱器，且該加熱單元具有控制線路之控制箱；
	是

	
	B
	一觸媒濾煙淨化單元，用以淨化排煙，與該加熱單元連接，其係具有一觸媒濾芯組件以及一殼體，該殼體係用以容置該觸媒濾芯組件，該觸媒濾芯組件具有複數個濾孔；
	b
	一觸媒濾煙淨化單元，用以淨化排煙，與該加熱單元連接，其係具有一觸媒濾芯組件以及一殼體，該殼體係用以容置該觸媒濾芯組件，該觸媒濾芯組件具有複數個濾孔；
	是

	
	C
	一微電腦控制單元，用以控制該加熱單元之溫度，與該加熱單元電性連接，當該加熱單元之溫度低於預設值時即自動加熱，超出預設值時即自動斷電；
	c
	一微電腦控制單元，用以控制該加熱單元之溫度，與該加熱單元電性連接，且加熱器電源由發電機端供應，當該加熱單元之溫度低於預設值時即自動加熱，超出預設值時即自動斷電。
	是

	
	D
	一助氧機，該助氧機係與該微電腦控制單元電性連接，用以使氧氣加入排煙中幫助附著於該觸媒濾芯組件內之碳粒子燃燒再生。
	
	
	否


附表5：系爭工程要件編號d與系爭專利二請求項1要件編號D之均等比對分析表

	
	系爭專利二請求項1

要件編號D
	系爭工程
要件編號d
	是否相同

	技術特徵

之差異
	助氧機係與該微電腦控制單元電性連接，用以使氧氣加入排煙中幫助附著於該觸媒濾芯組件內之碳粒子燃燒再生
	系爭產品欠缺系爭專利之助氧機
	－

	技術手段

（way）
	助氧機
	系爭產品欠缺系爭專利之助氧機
	否

	功能

（function）
	與微電腦控制單元電性連接，用以使增加氧氣加入排煙
	無法使提高氧氣加入排煙
	否

	結果

（result）
	加速幫助附著於該觸媒濾芯組件內之碳粒子燃燒再生
	無法加速幫助附著於該觸媒濾芯組件內之碳粒子燃燒再生
	否
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