 附圖1：系爭專利主要圖式
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1.系爭專利立體外觀圖
2.系爭專利局部剖視圖 
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附圖2：系爭產品實物照片－[image: image3.emf]原審原證7照片
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.jpg]


附圖3：參證2鍋底A處結構示意圖
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附圖4：參證3側視圖
 附表1：系爭產品與系爭專利請求項1之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	是否

文義讀取

	1A
	一種鍋，其包含一體成型之鍋底及環繞於該鍋底周緣向上彎折之鍋邊，而在其中形成一煮食空間，
	1a
	一種平底鍋，鍋身包括鍋底及由鍋底周緣向上彎折之鍋邊而形成煮食空間； 
	是

	1B
	該鍋底面上佈設多數個凹槽，該多數個凹槽之間形成紋路，
	1b
	鍋底佈設複數蜂巢狀凹槽，該複數蜂巢狀凹槽彼此間形成鍋底紋路， 
	是

	1C
	於該多數個凹槽中設置不沾黏層，使鍋底面形成平整之不沾鍋面。
	1c
	並於凹槽內設不沾黏層；且紋路與凹槽不沾黏層間具有0.19mm的差異深度而形成不平整的鍋面。
	否


附表2：系爭產品與系爭專利請求項1之均等比對分析表
	
	系爭專利請求項1

要件編號1C
	系爭產品
要件編號1c
	是否
相同

	技術特徵

之差異
	於該多數個凹槽中設置不沾黏層，使鍋底面形成平整之不沾鍋面
	並於凹槽內設不沾黏層；且紋路與凹槽不沾黏層間具有0.19mm的差異深度而形成不平整的鍋面
	－

	技術手段

（way）
	凹槽中設置不沾黏層，使鍋底面形成平整之不沾鍋面
	凹槽內設不沾黏層，紋路與凹槽不沾黏層間具有差異深度，形成不平整的鍋面
	實質相同

	功能

（function）
	使食物平貼於不沾鍋面
	食物無法完全平貼於鍋面
	並不相同

	結果

（result）
	達到平均受熱煮食
	食物受熱不平均
	並不相同
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