附圖1：系爭專利主要圖面 

系爭專利第3圖本發明之一較佳實施例之示意圖：
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系爭專利第4圖是較佳實施例之端面示意圖：
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附圖2：證據1主要圖面
第7~8圖為第1實施例的第一及第二側視圖
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第10圖及第11圖分別為第1實施例的端視圖及在工件上的側視放大圖                             
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附表1：
	要件
	系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵
	證據1
技術內容
	是否

揭示

	1A
	一種螺絲，其包含有一桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙；
	一種螺絲110，其包含有一桿體130，一設於該桿體130一端之螺頭，一設於該桿體130另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙140(參第7圖)
	是

	1B
	其特徵在於：該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，

	該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面152，154，且該二切削面相接處形成有一鑿刃156，(參第10圖，第11圖)
	是

	1C
	同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接。
	說明書段落[0047]記載舉例來說，鑿刃156稍微延伸超螺桿130的外徑132。鑿刃156一般呈V型，其斜面斜交成上述任何角度。然而，鑿刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃如圖8及圖10所示。如圖所示，鑿刃156向外延伸超出內部直徑132一段距離137。此距離一般與直接接鄰的部分-即最後的螺紋146一致。
	是
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