103 年度行專更（一）字第1號行政判決附表

附表1：

	系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵
	證據2
	證據5、6
	是否揭露

	一種毛邊切除器，係包含：一握把，內部設有一空腔，以容入一電源線
	一種毛邊切除器之握把21及第2圖所揭露握把末端沿伸有電源線
	利用電流通過電源線加熱烙鐵頭
	是

	握把一側並具有一承接座；一隔熱套管，一側係與承接座接合
	證據2第2、3圖揭示於握把及電熱桿間具有使兩構件接合結構，包括：保護套及套管，兩者差異在於承接座及隔熱套管連結組態不同，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成
	
	有差異



	電熱套管，一側與隔熱套管接合；一電熱管，係容入電熱套管內，一端係與電源線作電性連接
	第2圖之電熱桿2連接電源線20之一側與握把前端之套管(元件未標示)接合，電熱桿2另一側以固定件固定一電熱管結構 
	
	是

	一刀座，一端係與電熱管另端結合，於刀座一側具有一斜面
	第2圖之電熱桿、電熱管一端接有電熱頭22，其前端為尖錐端220
	
	是

	於刀座內部設有一間隙；及一可替換式刀片，係容入間隙內
	第2圖電熱頭22底面並設有插掣孔23，刀具3組設於電熱桿2其電熱頭22底面的插掣孔23 
	
	是

	於刀片頂緣具有一切口，用以割除一半成品之毛邊
	第2圖之刀具前端設有近Y形之鏟刀部31，鏟刀部31中央設為相對設置之刀刃
	
	是


