附表1（系爭專利申請專利範圍第1項與證據2、證據4之技術比對分析表）

	要件
	系爭專利申請專利範圍第1項

技術特徵
	證據2

技術內容
	證據4

技術內容
	是否

揭示

	1A
	一種車用二合一LED燈具結構，其包括： 
	一種車用之霧燈結構，其包括：
	一種車燈10，其包括：一投射式車燈單元14及一反射式車燈單元18；
	證據2：否

證據4：是

	1B
	一燈殼，係具有一開放面； 
	一外罩體11具有一開放面；
	一燈體22具有一開放面；
	證據2：是

證據4：是

	1C
	一散熱座，其一端設有一第一固定部而設於該燈殼內部，另一端之頂面及底面係分別設有一第二固定部及一第三固定部，且該第一固定部與該第二固定部及該第三固定部係垂直設置，該第二固定部與該第三固定部係平行設置； 
	一固定座13，其一端設有一第一固定部而設於該外罩體11內部，另一端之第一表面131及第二表面132係分別設有一固定第一發光源14之第二固定部及一固定第二發光源15之第三固定部，且該第一固定部與該第二固定部及該第三固定部係垂直設置，該第二固定部與該第三固定部係平行設置，該固定座13是以鋁或鋁合金製成，而具有良好的散熱效果；
	一固定部220，其自該燈體22延伸而設於該燈體22內部，其頂面設有一第二固定部；另一固定部222，其自該燈體22延伸而設於該燈體22內部，其頂面設有一第三固定部；
	證據2： 是

證據4：否

	1D
	一反射罩，設於該燈殼內部且位於該散熱座之一側，該反射罩中央部係水平設置一分隔板，且該分隔板係將該反射罩區分為上半部之一第一反射區及下半部之一第二反射區； 
	一聚光罩16，設於該外罩體11內部且位於該固定座13之一側，該聚光罩16中央部係水平設置一構件161，且該構件161與該固定座13將該聚光罩16區分為上半部之一第一反射區及下半部之一第二反射區
	一位於該燈體22之上半部之第一反射罩28及一位於該燈體22下半部之一第二反射罩44，在該第一反射罩28及該第二反射罩44之間，設有一連接件30；
	證據2：是

證據4：是

	1E
	一第一LED光源，設於該第二固定部以對應該第一反射區的位置，該第一LED光源之光線係透過該第一反射區折/反射而射出； 
	一第一發光源14，設於該第二固定部以對應該第一反射區的位置，該第一發光源14可為發光二極體，其光線係透過該第一反射區折/反射而射出；
	一第一LED光源12，設於該第二固定部以對應該第一反射罩28的位置，該第一LED光源12之光線係透過該第一反射罩28折/反射而射出；
	證據2：是

證據4：是

	1F
	一第二LED光源，設於該第三固定部以對應該第二反射區的位置，該第二LED光源之光線係透過該第二反射區折/反射而射出；及
	一第二發光源15，設於該第三固定部以對應該第二反射區的位置，該第二發光源15可為發光二極體，其光線係透過該第二反射區折/反射而射出；
	一第二LED光源16，設於該第三固定部以對應該第二反射罩44的位置，該第一LED光源16之光線係透過該第二反射罩44折/反射而射出；
	證據2：是

證據4：是

	1G
	一透鏡部，包覆設於該燈殼上而封閉該開放面。
	一透明蓋體17，包覆設於該外罩體11上而封閉該開放面；
	一透鏡20，包覆設於該燈體22上而封閉該開放面。
	證據2：是

證據4：是


