附圖1：系爭專利主要圖式

１.第1圖係為習知LCD背光模組之示意圖
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２.第2圖係為習知LED光照之示意圖
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３.第3圖係為習知LED光源發光強度與發光角度之關係圖
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４.第4圖係系爭專利實施例LCD背光源之分解立體示意圖
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５.第5圖係系爭專利實施例透鏡體之剖視圖
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６.第6圖係系爭專利實施例LCD背光源之光徑示意圖
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７.第7圖係系爭專利實施例LCD背光源發光強度與發光角度之關係圖
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８.第8圖係系爭專利實施例LCD背光源光照之示意圖
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附圖2：系爭產品實物照片

１.「formosa」燈管產品（原證7第3頁）
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２.「formosa」燈管產品之透鏡體（原證7第6頁）
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３.「formosa」燈管產品之透鏡體之剖面（原證7第7頁）
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附表：系爭產品與系爭專利請求項1之比對分析表
	系爭專利請求項1
	系爭「formosa」燈管產品
	文義讀取
	適用均等

	要件標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	各要件
	結論
	各要件
	結論

	1A
	一種LCD背光源產生方法，包括：
	1a
	
	否
	未文義讀取
	否
	不適用均等

	1B
	提供一透鏡體，該透鏡體設有一入光面與一出光面；
	1b
	提供一透鏡體，該透鏡體設有一入光面與一出光面；
	是
	
	-
	

	1C
	提供一LED光源；
	1c
	提供一LED光源；
	是
	
	-
	

	1D
	將該透鏡體套蓋於該LED光源上；以及
	1d
	將該透鏡體套蓋於該LED光源上；以及
	是
	
	-
	

	1E
	使LED光源散射之光線從弧面曲率係由中心軸向外側由大變小之該入光面入射，其後再從弧面曲率係由中心軸向外側由小變大之該出光面射出該透鏡體。
	1e
	使LED光源散射之光線從弧面曲率係由中心軸向外側由大變小之該入光面入射，其後再從弧面曲率係由中心軸向外側由大變小後再轉變為由小變大之該出光面射出該透鏡體。
	否
	
	是
	

	結論
	系爭「formosa」燈管產品未落入系爭專利請求項1之專利權範圍。
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