附圖1：系爭專利主要圖式
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1.系爭專利第3圖實施例正視圖。
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2.系爭專利第4圖側視圖。
附圖2：系爭產品
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附圖3：上證1主要圖式
附圖4：上證2主要圖式：
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附圖5：上證3主要圖式
附圖6：上證6之主要圖式

附表：
	要件編號
	系爭專利
請求項1
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	比對結果

	1A
	一種具有可拆透氣基體的涼席， 
	一種具有可拆式墊被的涼蓆，
	相同

	1B
	包括：一個涼席本體，包括：複數以彼此有間隙的方式導接的組合塊； 
	包括：一個涼蓆本體，具有複數以彼此有間隙的方式導接的組合塊；
	相同

	1C
	及一個環繞固定上述組合塊的環繞外緣；
	及一個環繞固定上述組合塊的環繞外緣；
	相同

	1D
	一個供對應疊合至該涼席本體的透氣基體； 
	一個供對應疊合至該涼蓆本體的墊被；
	相同

	1E
	及其中，上述環繞外緣和透氣基體之至少一者，設置有一個沾黏組件，供該透氣基體以彼此對應疊合並可剝離的方式黏附至該涼席本體， 
	環繞外緣和墊被左右兩側各設有長條形之沾黏帶，供墊被以彼此對應疊合並可剝離的方式黏附至涼蓆本體，
	相同
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