 附圖1：系爭專利主要圖面
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附圖2：被證1圖式
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附圖3：被證2圖式
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附圖4：被證3圖式
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附圖5：被證4圖式

[image: image8.png]



[image: image9.png]


附圖6：被證5之主要圖面
[image: image10.png]EL R
ETFRIE(AZ)

BEE(ES)

g





附圖7：被證7之主要圖面
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附圖8：被證8之主要圖面
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附圖9：被證9之主要圖面
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附表：系爭產品與系爭專利請求項1之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	是否
文義讀取

	1A
	一種放電加工機之三旋轉軸式工具電極驅動裝置，係用以裝設於放電加工機之多軸向驅動機構的作動端及組接工具電極，該三旋轉軸式工具電極驅動裝置係包含：
	1a
	一種雕模放電加工機，係用以裝設於放電加工機之多軸向驅動機構的作動端及組接工具電極，該雕模放電加工機係包含：
	是

	1B
	一承載座，係用以連接所述多軸向驅動機構的作動端；
	1b
	一承載座，係用以連接所述多軸向驅動機構的作動端；
	是

	1C
	一基座，係可活動的裝設於承載座底部，所述基座中形成一活動空間；
	1c
	一基座，係可活動的裝設於承載座底部，所述基座中形成一活動空間；
	是

	1D
	一第一軸向旋轉器，係設於承載座上，所述第一軸向旋轉器包含一第一軸向旋轉作動端，第一軸向旋轉作動端組接基座；
	1d
	一第一軸向旋轉器，係設於承載座上，所述第一軸向旋轉器包含一第一軸向旋轉作動端，第一軸向旋轉作動端組接基座；
	是

	1E
	一支撐軸，係垂直於第一軸向旋轉器軸向的樞設於該基座的活動空間中，支撐軸包含一固接部；
	1e
	一支撐軸，係垂直於第一軸向旋轉器軸向的樞設於該基座的活動空間中，支撐軸包含一固接部；
	是

	1F
	一第二軸向旋轉器，係設於基座上，第二軸向旋轉器包含一第二軸向旋轉作動端，第二軸向旋轉作動端連接支撐軸；
	1f
	一第二軸向旋轉器，係設於基座上，第二軸向旋轉器包含一第二軸向旋轉作動端，第二軸向旋轉作動端連接支撐軸；
	是

	1G
	一第三軸向旋轉器，係設於支撐軸的固接部，該第三軸向旋轉器包含一第三軸向旋轉作動端；以及
	1g
	一第三軸向旋轉器，係設於支撐軸的固接部，該第三軸向旋轉器包含一第三軸向旋轉作動端；以及
	是

	1H
	一電極夾座，係裝設於第三軸向旋轉器之第三軸向旋轉作動端，用以組接工具電極。
	1h
	一電極夾座，係裝設於第三軸向旋轉器之第三軸向旋轉作動端，用以組接工具電極。
	是
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