附圖1：系爭專利主要圖式
1. 圖2為系爭專利之一第一較佳實施例之立體展開圖
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2. 圖3為該第一較佳實施例之一立體圖，圖中該展示座位在一立體展示位置
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3. 圖6為該第一較佳實施例之一使用狀態參考圖，圖中該展示座位在一平面展示位置
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附圖2：證據2圖式
1.第二圖係為證據2之工具盒雙向式扣耳組構造之立體分解示意圖
[image: image4.png]a=INCA
A —————





2.第三圖係為第二圖呈展示陳列時的立體局部分解示意圖
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附圖3：證據3圖式

1.第三、四圖係證據3展示卡改良結構配合不同手工具吊掛立體示意圖
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2.第六、七圖係證據3展示卡改良結構本體彎折示意圖
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附表：證據2、3與系爭專利請求項之技術特徵分析
	請求項
	特徵
	系爭專利請求項2、3
技術特徵
	證據2
	證據3

	1
	1A
	一種精密工具的展示座，可供數個精密工具一起展示，並可在一平面展示位置及一立體展示位置間轉換，該展示座包含：
	╳
(無法在平面展示位置及立體展示位置間轉換)
	╳

(無法在平面展示位置及立體展示位置間轉換)

	
	1B
	一展示單元，包括兩片間隔設置並可供該等精密工具安置的側展示板
	○
	_

	
	1C
	以及至少一片可彎折地連接在該等側展示板之間並可供該等精密工具安置的連接展示板
	○
	_


	
	1D
	及一連接機構，設於該展示單元之該等側展示板上，並且在該展示座位於該立體展示位置時以可脫離方式連結該等側展示板
	○
	_

	2
	2A
	依據申請專利範圍第1項所述之精密工具的展示座
	╳
	­

	
	2B
	還包含一個與該展示單元以可彎折方式連結的掛板
	╳
	○

	3
	3A
	依據申請專利範圍第2項所述之精密工具的展示座
	╳
	_

	
	3B
	其中，該掛板包括一掛孔，其並和該展示單元之連接展示板連接
	╳
	○


	系爭專利之圖3、圖6
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	證據2之第三圖
	證據3之第二圖
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▲證據2之第二圖
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