附圖一、系爭專利主要圖式
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附圖二、系爭產品之圖式                                            

1.被控侵權物「洗澡沐浴淨水器」包裝盒之正面、背面：
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2.過濾器本體之內部設組裝室，組裝室一端內徑為5.006公分，另一端內徑為4.833公分，為有呈斜向收束之組裝室，組裝室之側壁為平滑狀： 
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 3.組裝室裝有4個組裝盒，4個組裝盒可堆疊套接一起： 
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4.組裝盒具有隔板與過濾棉，構成導水層： 
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5.每一導水層之隔板實體開設有渦旋狀相同孔距之導流孔，使水流通過時可以產生渦旋式導引效果：
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附表一被控侵權物與系爭專利請求項1之侵害比對分析表：

	系爭專利請求項1
	被控侵權物
	是否適用文義讀取
	是否適用均等論

	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容
	
	

	A
	一種交叉式導水過濾器，
	a
	一種「洗澡沐浴淨水器」之漩渦式導流過濾器，
	否
	否

	B
	係於過濾器本體之內部設有呈斜向收束之組裝室，
	b
	於過濾器本體之內部設有呈斜向收束之組裝室，
	是
	－

	C
	該組裝室之側壁預設有多數嵌槽，
	c
	該組裝室之側壁為平滑狀，組裝室裝有4個可堆疊套接一起的組裝盒，
	否
	否

	D
	每一嵌槽可供由隔板及過濾棉所組成之導水層嵌設，
	d
	組裝盒具有隔板與過濾棉以構成導水層，
	是
	－

	E
	兩導水層間可安裝有遠紅外線精密陶瓷顆粒層、KDF銅鋅過濾層、鎰硫酸鈣層、椰殼活性碳層，
	e
	4個組裝盒分別裝有活性碳、亞硫酸鈣、KDF(銅鋅合金)、專利礦石，
	是
	－

	F
	且每一導水層之隔板實體開設有不同孔距之導流孔，使水流通過時可以產生交叉式導引效果，
	f
	導水層之隔板實體開設有渦旋狀相同孔距之導流孔，使水流通過時可以產生渦旋式導引效果，
	否
	否

	G
	達成整體架構可作為廚房用、家庭沐浴用、旅遊攜帶用、RO純水機用、廚房簡易用、水族箱用。
	g
	生渦旋式導引效果，

g.整體架構適用範圍為水龍頭、蓮蓬頭。
	是
	－

	結論：基於全要件原則分析，被控侵權物未落入系爭專利請求項1之權利範圍。
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