108年度行專訴字第55號附表
系爭專利更正前後對照表：
	更正前
	更正後

	請求項1：一種改良之高壓氣瓶，其包含：一瓶體，具有一氣道連通該瓶體之內部及外部；以及一瓶塞，包括有一塞體與一隔膜，該塞體緊密地設置於該瓶體之該氣道內，該塞體具有一通孔連通該瓶體之內部，該隔膜遮閉該通孔，且該隔膜與該塞體為一體成型者。
	請求項1：一種改良之高壓氣瓶，其包含：一瓶體，具有一氣道連通該瓶體之內部及外部；以及一瓶塞，包括有一塞體與一隔膜，該塞體緊密地設置於該瓶體之該氣道內，該塞體具有一通孔連通該瓶體之內部，該隔膜遮閉該通孔，且該隔膜與該塞體為一體成型者。

	請求項2：如請求項1所述改良之高壓氣瓶，其中該塞體之外壁凹設有一外環形槽；一外密封圈嵌入該外環形槽中，且該外密封圈之外環面抵接該瓶體的氣道孔壁。
	請求項2：如請求項1所述改良之高壓氣瓶，其中該塞體之外壁凹設有一外環形槽；一外密封圈嵌入該外環形槽中，且該外密封圈之外環面抵接該瓶體的氣道孔壁；其中該瓶體之氣道包含有相連通的一第一氣道與一第二氣道，該第一氣道連通該瓶體外部，該第二氣道連通該瓶體內部，該第一氣道之口徑大於該第二氣道之口徑，且於該第一氣道與該第二氣道的連接部位形成有一抵擋面；該瓶塞位於該第一氣道中，且該瓶塞之底端的端面接觸該瓶體之抵擋面；其中該瓶體之頂緣往瓶口之徑向彎曲而形成一折緣；其中該塞體包含相連之一大徑段與一小徑段，該大徑段之底端的端面接觸該瓶體之抵擋面，該小徑段之外徑小於該大徑段之外徑，且該大徑段外環面與該小徑段外環面的相接處形成有一肩部；該塞體之肩部與該瓶體之折緣抵接。

	請求項3：如請求項1或2所述改良之高壓氣瓶，其中該塞體於其通孔的孔壁凹設有一內環形槽；一內密封圈嵌入該內環形槽中。
	請求項3：如請求項1或2所述改良之高壓氣瓶，其中該塞體於其通孔的孔壁凹設有一內環形槽；一內密封圈嵌入該內環形槽中。

	請求項4：如請求項1所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶體之氣道包含有相連通的一第一氣道與一第二氣道，該第一氣道連通該瓶體外部，該第二氣道連通該瓶體內部，該第一氣道之口徑大於該第二氣道之口徑，且於該第一氣道與該第二氣道的連接部位形成有一抵擋面；該瓶塞位於該第一氣道中，且該瓶塞之底端的端面接觸該瓶體之抵擋面。
	請求項4：如請求項1所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶體之氣道包含有相連通的一第一氣道與一第二氣道，該第一氣道連通該瓶體外部，該第二氣道連通該瓶體內部，該第一氣道之口徑大於該第二氣道之口徑，且於該第一氣道與該第二氣道的連接部位形成有一抵擋面；該瓶塞位於該第一氣道中，且該瓶塞之底端的端面接觸該瓶體之抵擋面。

	請求項5：如請求項4所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶體之頂緣往瓶口之徑向彎曲而形成一折緣；其中該塞體包含相連之一大徑段與一小徑段，該大徑段之底端的端面接觸該瓶體之抵擋面，該小徑段之外徑小於該大徑段之外徑，且該大徑段外環面與該小徑段外環面的相接處形成有一肩部；該塞體之肩部與該瓶體之折緣抵接。
	請求項5：如請求項4所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶體之頂緣往瓶口之徑向彎曲而形成一折緣；其中該塞體包含相連之一大徑段與一小徑段，該大徑段之底端的端面接觸該瓶體之抵擋面，該小徑段之外徑小於該大徑段之外徑，且該大徑段外環面與該小徑段外環面的相接處形成有一肩部；該塞體之肩部與該瓶體之折緣抵接。

	請求項6：如請求項1所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶塞之隔膜位於該塞體之通孔的頂端，該通孔的頂端係靠近該瓶體外部的一端。
	請求項6：如請求項1 2所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶塞之隔膜位於該塞體之通孔的頂端，該通孔的頂端係靠近該瓶體外部的一端。

	請求項7：如請求項1所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶塞之隔膜位於該塞體之通孔的底端，該通孔的底端係靠近該瓶體內部的一端。
	請求項7：如請求項1 2所述改良之高壓氣瓶，其中該瓶塞之隔膜位於該塞體之通孔的底端，該通孔的底端係靠近該瓶體內部的一端。




