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如請求項

1

之引擎，其中上述減壓機構進而包含回復彈簧，該回復彈簧以使上述配重

體自上述打開狀態恢復至上述閉合狀態之方式對該配重體彈壓，且上述配重體或上

述凸緣包含收納上述回復彈簧之收納部。

一種車輛，其包含如請求項

1

至

8

中任一項之引擎。

4
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內      容

如請求項

1

之引擎，其中上述減壓凸輪支持於上述凸緣。

如請求項

4

之引擎，其中上述凸緣包含卡止於上述回復彈簧之端部之卡止部，且上述

卡止部一體地成型於上述凸緣。

6

如請求項

4

之引擎，其中上述收納部具有自上述配重體或上述凸緣之表面朝上述凸輪

軸之軸線方向凹陷之形狀。

5

一種引擎，其包括：汽缸頭；排氣閥，其收納於上述汽缸頭；閥動機構，其使上述

排氣閥打開及閉合；凸輪軸，其藉由與上述閥動機構接觸，而驅動上述閥動機構；

軸承，其將上述凸輪軸可旋轉地支持於上述汽缸頭；及減壓機構，其配置於上述凸

輪軸之軸線方向上之兩端部之間；且上述減壓機構包括：凸緣，其與上述凸輪軸分

開，且壓入至上述凸輪軸；樞銷，其安裝於上述凸緣；配重體，其經由上述樞銷相

對於上述凸緣可於閉合狀態與打開狀態之間旋轉地受到支持；及減壓凸輪，其根據

上述配重體之旋轉，切換成與上述閥動機構接觸之狀態、及不與上述閥動機構接觸

之狀態；自上述凸輪軸之徑向觀察，上述配重體之一部分與上述凸緣重疊

1

獨立項

如請求項

1

之引擎，其中自上述凸輪軸之軸線方向觀察，將通過上述凸輪軸之旋轉中

心與上述配重體之旋轉中心之直線設為縱軸，將與上述縱軸正交且通過上述凸輪軸

之旋轉中心之直線設為橫軸，將平行於上述縱軸之方向中之自上述凸輪軸之旋轉中

心朝向上述配重體之旋轉中心之方向設為第

1

縱方向，將平行於上述橫軸之方向中之

一者設為第

1

橫方向，自上述凸輪軸之軸線方向觀察，上述配重體之重心配置於第

1

區域，該第

1

區域相對於上述橫軸位於上述第

1

縱方向，並且相對於上述縱軸位於上

述第

1

橫方向，上述配重體包含第

1

部分，自上述凸輪軸之軸線方向觀察，該第

1

部分

配置於上述第

1

區域，且自上述凸輪軸之徑向觀察，上述第

1

部分之至少一部分與上

述凸緣重疊
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如請求項

1

之引擎，其中自上述凸輪軸之軸線方向觀察，上述凸緣之外形大於上述軸

承之外形。
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如請求項

1

之引擎，其中上述凸輪軸包含與上述閥動機構接觸之排氣凸輪，上述排氣

凸輪包含較基圓更朝外側突出之凸輪凸部

(cam lobe)

，且自上述凸輪軸之軸線方向觀

察，上述樞銷之至少一部分不與上述凸輪凸部重疊。
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